**俄罗斯试磨件加工参数**

**008-110：**

前角 后角 定型齿：齿高 42.52



通磨：



铲背：





**006-120：**

**定型齿：齿高 42.52**



**通磨和 008 一致**

**铲背：**





